{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量清单【标底】"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单【标底】","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单（全费用）"]
["工程名称：实训室整体调整和搬迁(静电地板工程)",null,null,"标段：新标段",null,null,"第  页共  页"]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位","工程数量","金额"]
[{"$nulls":5},"全费用综合单价","合价","其中:暂估价"]
[1,"011104004001","防静电活动地板新铺【600*600*40mm陶瓷防静电地板，陶瓷面具有防静电功能；钢板实测不小于0.7mm厚，内灌发泡膨胀水泥，封边内满灌优质胶水；米黄色陶瓷地砖面；支座、横梁整体镀锌，横梁厚不低于1mm，上托板厚不低于3mm，下托板厚不低于2mm，支座高度可调并能自锁；静电地板完成面高度不高于10cm；根据需要打孔】","㎡",462,250,{"v":115500,"d":"115500.00"}]
[2,"011104004002","防静电活动地板更换【更换破损全钢三聚氰胺面层防静电地板；防静电地板厚度及材质同原地板；根据需要打孔；含原防静电地板拆除、垃圾清理外运】","㎡",501,165,{"v":82665,"d":"82665.00"}]
[3,null,"合    计",{"$nulls":3},{"v":198165,"d":"198165.00"}]
["备注：\n    1、全费用综合单价均含相关的人工、机械、材料、管理费、利润、措施费、需维修设施拆装费、垃圾外运费、规费、税金等所有费用。"]
["    2、本工程税金按9%计取。"]